**Cam Balkon (Düşük Eşikli 10 mm tek camlı)**

**Teknik Şartname Örneği\***

1. Sistem
2. Alüminyum Profiller
3. Aksam ve Uygulama
4. Cam
5. Garanti
6. **Sistem**

Balkon, Kış Bahçesi, Kat bahçeleri, 4 Mevsim Güneş Odası, Veranda, Teras vb. mekânların çevrelerini kapatan, istenildiğinde tamamen açılabilir, istenildiğinde tamamen kapanabilir cam panellerle oluşturulmuş bir ürün grubudur.

Söz konusu paneller, iki yatay (alt-üst) profil içerisinde hareket ederler. Üzerlerinde yürüyüş takımları bulunmaktadır. Sistem üzerinde menteşeli ve kayar kanat olmak üzere iki ayrı kanat biçimi bulunur.

İlk açılan menteşeli kanattır, diğer kayar kanatlar bu boşluğa doğru lineer hareket ettirilir, kanat dibe dayandıktan sonra açısal hareketle açılır. Diğer kayar kanatlar da aynı yöntemi izleyerek açılırlar.

Kapanma ise en son açılmış olan kanadı açısal hareketle rayına oturtmak ve kendi bulunduğu yere hareket ettirmekle başlar. Diğer kayar kanatlar da aynı yöntemle kalıcı yerlerine alınır. En son menteşeli kanat kapatılarak sistem tüm elemanları kapalı duruma getirilmiş olur.

1. **Alüminyum Profiller:**

* Sistem de kullanılan profiller ALMgSi alaşımlı olmalıdır.
* Tüm alüminum profiller, birincil alüminyum hammadde ile üretilmiş olmalı, hurda katkılı vb. hammadde kullanılmamalıdır. İçinde Fe oranı binde on yediden fazla olmamalıdır.
* Alüminyum sertleşme değeri olan termik değeri, 7-13 arasında olmalıdır.
* Profiller; eloksal kaplama olması halinde ana yüzey kaplama kalınlığı en az 10 micron, elektrostatik toz boya olması halinde en az 60 micron kalınlığında olmalıdır.
* Yüzeyin boya ile istenilen renge getirilmesi ise termik değere getirilerek kromatlanmış yüzey üzerinde istenilen renkte termal elektrostatik toz boya tatbiki ile oluşturulmalıdır.

1. **Alt Kasa Profili**

* Alt Kasa profili dışarı taşmayacak şekilde ana profilde yer alan kendinden, gizli iç su tahliye (kondens) kanalına sahip olmalıdır. Bu kanalda yer alan su, özel kapalı haznesi içerisinden profil dibine alınmalı ve oradan tahliye edilmelidir.
* Alt Kasa profil taban genişliği en az 100 mm olmalı, taban profil kalınlığı en az 3,3 mm olmalıdır.
* Alt Kasa profil yüksekliği en az 23 mm olmalıdır.
* Alt Kasa profilinin zemin ve tavan birleşim yerleri izolasyonunun silikon/mastik vasıtası ile doğru yapılmasını ve bu malzemelerin sıyrılarak çıkmasını önlemek amacı ile profillerin iç ve dış yanakları “negatif hazne” formunda olmalıdır.
* Alt Kasa profili, panellerin toplandığı sırada, taşıyıcı kasa profillerinin yanak ve ağız kısımlarının açmasını engelleyen ve profili kapalı bir kutu formasyonuna getiren alüminyum lamelerin kullanılmasına imkan veren alüminyum lamel tırnaklarına ve haznesine sahip olmalıdır.
* Alt Kasa profili, her açıda düzgün ve sağlıklı birleşimi garanti eden, açılı birleşim lamellerinin kullanımı için, profil tabanında hazneye sahip olmalıdır.
* Alt Kasa profilin üst yanaklarının dışa bakan bölümü yağmur suyunun dışarı yönlenmesini teminen tırnaklı, içe bakan bölümü ise suyu kendinden gizli kanala kolay transfer sağlayacak şekilde, uygun açı ve radiusta tasarlanmış olmalıdır.
* Alt Kasa profili üzerinde, su birikmesi-donma-tozlanma-çamurlanma etkilerini yok etmek ve kolay temizlenebilmeyi sağlamak amaçları ile kıl fırça yatağı bulunmamalıdır.

1. **Üst Kasa Profili**

* Üst Kasa profil taban genişliği en az 52 mm olmalı, taban profil kalınlığı en az 3,3 mm olmalıdır.
* Üst Kasa profil yüksekliği en az 61 mm olmalıdır.
* Üst Kasa profilinin zemin ve tavan birleşim yerleri izolasyonunun silikon/mastik vasıtası ile doğru yapılmasını ve bu malzemelerin sıyrılarak çıkmasını önlemek amacı ile profillerin iç ve dış yanakları “negatif hazne” formunda olmalıdır.
* Üst Kasa profili, panellerin toplandığı sırada, taşıyıcı kasa profillerinin yanak ve ağız kısımlarının açmasını engelleyen ve profili kapalı bir kutu formasyonuna getiren alüminyum lamelerin kullanılmasına imkan veren alüminyum lamel tırnaklarına ve haznesine sahip olmalıdır.
* Üst Kasa profili, her açıda düzgün ve sağlıklı birleşimi garanti eden, açılı birleşim lamellerinin kullanımı için, profil tabanında hazneye sahip olmalıdır.

1. **Kanat Profili**

* Kanat profili yatağı 10mm temperli cam ve 10,37 ve 10,74 lamine cam yerleşimlerine izin verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
* Kanat profili genişliği minimum 32 mm, yüksekliği minimum 54 mm olmalıdır.
* Profilin cam yanakları tırnaklı dokuya ve her bir yüzey için minimum 26 mm yüksekliğe sahip olmalıdır.
* Kanat profili, camların delinerek daha mukavim şekilde taşınmasını sağlayan cam pimlerinin kullanımı için cam pimi yatağına sahip olmalıdır.

**d) Yan Kapama Profili**

* Duvar bitimlerinde kullanılan yan kapama profili conta ve fırçaların kullanıldığı en az 2 adet yatağa sahip olmalıdır.
* Yan kapama profili, kasa profili ve duvar ile stabil bir birleşimi sağlamak için en az 1 adet kapalı hücreye sahip olmalıdır.

1. **Aksam ve Uygulama**

* Sistemin taşıyıcı teker takımlarında kullanılan rulmanlar, 10mm iç çap 8mm kalınlık ve 24 mm, dış çap ölçülerinde, tüm bileşenleri ile (dış bilezik, iç kovan, bilye) paslanmaz çelik (Stainless Steel - SS) malzeme kullanılarak üretilmiş olmalıdır.
* Taşıyıcı teker takımlarında kullanılan rulmanlar, sessiz ve konforlu dönüşü sağlamak üzere birincil hammaddeli mühendislik plastiklerinden olan cam takviyeli polyamid malzeme ile kaplanarak en az 38mm dış çap ve 12,5mm kalınlığa getirilmiş olmalıdır.
* Sistemin taşıyıcı teker takımları sistemi üst taşımalıdır.
* Sistem panellerinin alttan sallanmasını engelleyen polyamid malzemeden plastik denge kılavuz parçaları olmalıdır.
* Sistemde kullanılan kilitlerde, çocuk emniyeti bulunmalıdır.
* Açma-Kapama sırasında paneller sarkmamalı veya düşmemelidir. Bunun için, sistem yarık mil-tırnaklı park lameli kilitleme sistemine sahip olmalıdır.
* Doğru ve kesintisiz su tahliyesi sağlamak amacı ile profil dış yüzeyi su tahliye bölümü kendinden gölgeli formda olmalıdır. Su tahliye delikleri en az 5 mm uçlu matkap ile orijinal yatak içinden profile görsel zarar vermeyecek şekilde açılmalıdır.
* Sistem, yay ve 90° açılı uygulamalar için uygun tasarlanmış olmalıdır. Bu tür uygulamalar bu tür uygulamalar için özel tasarlanmış orijinal profil ve aksamları ile yapılmalıdır.
* Sistemin çıkış kolu, çıkışta tekerin üzerinde dönerek, konforlu bir şekilde çıkabildiği, perde, jaluzi vb. elemanların takılmasına engel olmayacak biçimde katlanabilir özellikte tasarlanmış olmalıdır.
* Kasa profillerinin birbirleri ile düz ve açılı birleşimlerinde düzgün ve sağlıklı birleşimi temin amacı ile profil tabanında, her birleşim açısına uygun birleşim lameli ile setskurlu sabitleme yapılmalıdır. Burada vida kullanılmamalıdır.
* Kasa profilinin zemin ve tavana sabitlendiği bölümlerinde profilde yer alan vida deliklerinden alt duvar içine su sızıntılarını önlemek amaçlı vidaların diplerine özel plastik sızdırmazlık pulları olmalıdır.
* Kanat profilleri uç kapakları tüm açılarda etkin birleşim sağlamalı, fırçalar kapak uçlarından taşmayacak şekilde kapak uçlarına kadar gelmelidir. Camlar yan yana geldiğinde ara boşluk 5mm den fazla olmamalı ve bu boşluk **h** fitil et kalınlığı ile kapanmalıdır.

1. **Cam**

Toplam 10 mm kalınlığında temperli veya lamine cam (10,37 veya 10,74 mm) kullanılmalıdır.

Sistemde kullanılan camlar, Şişecam yetkili üreticilerinden ya da muadili firmalardan imal edilmiş olmalıdır.

1. **Garanti**

Sistem her türlü üretim, malzeme ve montaj hatalarına karışı montaj tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile garanti altına alınmış olmalıdır.